|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Измельчители веток QuadTrak 160** | | | |
|  | **Уважаемый клиент!** | | |
| Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель QuadTrak 160.  Оборудование Green Mech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.  Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования GreenMech бесперебойной, высоко производительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания! | | |
| Для постановки в органы Гостехнадзора на измельчитель выдается ПСМ. | | | |  | | --- | | [Смотрите видео Green Mech в России](https://www.youtube.com/watch?v=fogcljQS1DI&list=PLh0gcGHSXAVDa4DQ08hhmKPVmQs69qLkQ) | |
|  | | |
| Стоимость измельчителя: уточняйте | | |
| Срок поставки: уточняйте | | |
| Базис поставки: г. Ярославль | | |
| Гарантия: 3 года | | |
|  | | |
|  | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек2.png | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек1.png |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гусеничный измельчитель веток с вращающимся корпусом | |
| QuadTrak 160 - установленный на гусеничное шасси комуннальный измельчитель веток 160 мм, снабженный системой разворота, что позволяет работать с любого угла. Инновационная конструкция позволяет машине стабильно работать на склонах до 30°, с корректными потоками топлива и смазочных жидкостей в двигателе. | Приводимый в действие турбо дизельным двигателем Kubota, производительность обеспечивается двумя вертикальными подающими роликами и большим размером входного окна 190х230 мм.  Это улучшает измельчение твердых пород деревьев с размашистыми ветками.  Широкая платформа оператора позволяет удобно котроллировать безопасность в движении. Высокий дорожный просвет в 240 мм гарантирует преодоление малозаметных препятствий на незнакомых рабочих участках.  Для транспортировки измельчитель QuadTrak 160  устанавливается на трейлер (поставляется опционально). |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | QuadTrak 160D | QuadTrak 160P | | Толщина измельчения | 160 мм | 160 мм | | Двигатель | Kubota | B&S | | Мощность | 25 л.с. | 37 л.с. | | Топливо | Дизель | Бензин | | Измельчающий элемент | Дисковый нож | | | Скорость реж ограна | 2200 об/мин | | | Ножей | 4 | | | Гидравлич. подающие ролики | Двойные вертикальные | | | Вращение | Надстройка вращается на 270⁰ | | | Управление мощностью | No-Stress | | | Топливный бак | 25 л. | | | Тонн в час, производительность | 4.7 | | | Входной стол | 1100 мм x 800 мм | | | Входное отверстие | 160 мм x 230 мм | | | Выгружной рукав | 280° вращение | | | Гидробак, емкость | 23 л. | | | Счетчик моточасов | Стандарт | | | Длина (трансп) | 2368 мм | | | Ширина (трансп) | 1366 мм | | | Высота | 2487 мм | | | Вес | 1100 кг | | | Уровень шума LWA | 116dB(A) | | | Звуковое давление LPA | 92dB(A) | | |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Удобство работы с любой стороны от дороги | Безопасен для работы на склонах до 30° |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QuadTrak прицеп |  |  |
|  | |  |

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Презентация завода Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Q9kROvyZepNeOGeBZO2BDc6PlY0UKU7f/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Общий каталог измельчителей Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/10gBEusmcD1xscBgakLe90c29OBnjNul4/view?usp=sharing) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Сравнение лезвий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1uwkYmm-O2PHvgnvHaXcVSryZdcP3BYeK/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Карта продаж измельчителей Green Mech.jpg](http://greenmechrus.ru/contacts.php) |
|  | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_YUSaKXzewQZhT-AaizAEoWtvS6llCIc/view?usp=sharing) |