**Измельчители веток EVO 205 SURE Trak**

**Уважаемый клиент!**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель GreenMech.  


Оборудование GreenMech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования GreenMech бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Видео измельчителей Green Mech в работе смотрите на официальном русскоязычном канале производителя в youtube: [смотреть видео](https://www.youtube.com/channel/UCK46w2VAt48Fjkyu1zSLeJg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0)

Для постановки в органы Гостехнадзора на измельчители выдается ПСМ.

Базис поставки: г. Ярославль

Срок поставки: уточняйте

Стоимость: уточняйте

Гарантия: 1 год

**Измельчитель веток и сучьев EVO 205 SURE Trak**



|  |  |
| --- | --- |
|  | EVO 205 SURE Trak |
| Диаметр измельчения | 205 мм |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Мощность двигателя | 50 л.с. |
| Топливо | Дизель |
| Тип измельчителя | Дисковый |
| Ножей, шт | 6 |
| Гидравлические подающие ролики | Двойные |
| Управление мощностью | No-Stress |
| Емкость бака топлива | 31 л |
| Производительность (тонн в час) | 8 |
| Входной ворот | 1300 мм x 840 мм |
| Входное окно | 205 мм x 270 мм |
| Рукав выброса | 280° Вращаемый |
| Емкость гидро бака | 42 л |
| Счетчик моточасов | есть |
| Длина (трансп.) | 3500 мм |
| Ширина (трансп.) | 1450 мм |
| Высота | 2650 мм |
| Вес | 2100 кг |
| Звуковой шум LWA | 120dB(A) |
| Дорожный просвет | 550 мм |
| Позволяет работать на склонах | до 35˚, движение до 40˚ |
| Гарантия | 3 года (от завода производителя) |

Гусеничный измельчитель EVO 205 SURE Trak разработан компанией GreenMech, взамен модели SureTrak 19-28 с применением запатентованной системой расширения траков, позволяющей увеличивать клиренс до 550 мм - что позволяет пробираться в самые труднодоступные места. Независимый наклон гусениц предоставляет почти неограниченные возможности для движения. Даже на самом сложном рельефе есть возможность максимального сцепления с поверхностью.

При этом, если расширить только один трак, то можно двигаться по траверсе склонов до 35 градусов, для доставки измельчителя до участков работы. А двойная насосная группа производит поток гидравлической жидкости в 90 л/минуту, позволяя двигаться со скоростью до 6 км/час.

Эта удивительная машина использует полностью электронную систему управления, в том числе, скоростью подачи можно управлять со стороны загрузки.

Измельчитель оснащен приспособлением для установки гусениц, канистрой под топливо, вибро-изоляцией платформы управления.

Опционально может быть укомплектован лебедкой, системой освещения рабочей зоны и набором инструментов.



**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Презентация завода Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Q9kROvyZepNeOGeBZO2BDc6PlY0UKU7f/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Общий каталог измельчителей Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/10gBEusmcD1xscBgakLe90c29OBnjNul4/view?usp=sharing) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Сравнение лезвий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1uwkYmm-O2PHvgnvHaXcVSryZdcP3BYeK/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Карта продаж измельчителей Green Mech.jpg](http://greenmechrus.ru/contacts.php) |
|  | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_YUSaKXzewQZhT-AaizAEoWtvS6llCIc/view?usp=sharing) |